**Caractéristiques**

|  |  |
| --- | --- |
| **Paramètre** | **Valeur du paramètre** |
| Type | Dôme axial 2,2 mm, diffusé |
| Couleur | Rouge |
| Longueur d'onde crête | 654nm |
| Intensité lumineuse | 160mcd |
| Angle de vue ° | 35° |
| VF typ. | 1.9V |
| IF type | 20mA |
| Transparente/Diffusante | Lumière diffusante |
| VR max. | 5V |