**Moteur pas-à-pas - 48 pas (12 V)**

- Moteur pas à pas unipolaire 4 phases   
- Diamètre 65 mm   
- Entraxe de fixation 67 mm   
- Tension d’alimentation 12 V   
- R = 36 Ohms   
- Sortie sur 6 fils sur connecteur   
- 48 pas par tour / 7,5° par pas